
**UT5300X+和UT5320R-SxA系列升级**


一、准备

把待升级的程序，拷贝到U盘根目录中（建议使用品牌U盘，格式必须为**FAT32**）。




二、升级

1. 仪器关机，按住数字【8】键开机，仪器进入升级界面；



2. 选择正确的程序，按下程序对应的数字，如上图序号为00，按下数字【0】键，即开始升级；



3. 升级完成，重启仪器完成升级。

