1、准备一个文件系统格式为FAT32格式的U盘。


2、将后缀名为.UPG的升级文件放置在准备好的U盘的根目录中；（注意：根目录有且只能存在一个.UPG文件，不能有多个.UPG文件）

3、将U盘插入前面板的USB Host处；

4、仪器前面板操作：

按Shift键再按Utility键进入工具菜单🡪选择固件更新选项🡪确认固件升级进入升级流程

升级界面如下：



当仪器升级完成后，会需要手动重新开机进入主界面。